TITLE : MT6611 MT
HCI1 : 7
HCI2 : 8
TIMEOUT: 500
PROC : S:Change BD ADDR
TX2 : 01 03 0C 00                                                 \\ S: HCI Reset
RX2 : 04 0E 04 01 03 0C 00                                        \\ S: HCI Command Complete Event
PROC : S:Reset Target
TX2 : 01 1A 0C 01 03                                              \\ S: HCI Write Scan Enable
RX2 : 04 0E 04 01 1A 0C 00                                        \\ S: HCI Command Complete Event
PROC : S:Change BD ADDR2
TX2 : 01 03 0C 00                                                 \\ S: HCI Reset
RX2 : 04 0E 04 01 03 0C 00                                        \\ S: HCI Command Complete Event
END
FAILPROC
TX5 : 02 32 20 11 00 0D 00 40 00 00 00 00 00 55 56 57 58 59 5A 5B \\ M: Send DM1 packet
      5C 45
RX1 : 04 13 05 01 32 00 01 00                                     \\ M: HCI Number Of Completed Packets Event
RX2 : 02 32 20 11 00 0D 00 40 00 00 00 00 00 55 56 57 58 59 5A 5B \\ S: Receive DM1 packet
      5C 45
TX2 : 02 32 20 11 00 0D 00 40 00 00 00 00 00 55 56 57 58 59 5A 5B \\ S: Send DM1 packet
      5C 45
RX2 : 04 13 05 01 32 00 01 00                                     \\ S: HCI Number Of Completed Packets Event
RX1 : 02 32 20 11 00 0D 00 40 00 00 00 00 00 55 56 57 58 59 5A 5B \\ M: Receive DM1 packet
      5C 45
END
