Версия 0.1.0 (оригинальная)


 - Перед обновлением прошивки плеер должен быть полностью заряжен.
 - Вся информация в памяти плеера будет удалена.

Способ 1.
Записываем файл "T-940HD.img" в корневую папку плеер, включаем плеер и через меню "ОПЦИИ" выбираем "Система -> Обновление ПО"


Способ 2.
Записываем оба файла "T-940HD.img" и "amlboot" на карту microSD, вставляем карту плеер и затем ключаем плеер или подключаем к зарядке/USB-порту - процесс обновления начнется автоматически.