Внимание!!! 

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться в ближайший авторизованный сервис-центр.

В процессе обновления ПО, потребуется установить драйвер  через диспетчер устройств.

1. Запускаете файл "upgrade tools.exe"
2. Выбираете файл прошивки "T-920HD_firmware_v.1.0.img"
3. Подключаете плеер.
4. Запускаете перепрошивку кнопкой "Обновить".На все вопросы отвечаете утвердительно.
5. Если потребуется, то установите драйвер из папки "UsbDriver".
6. Дожидаетесь окончания процесса и закрываете программу.
7. Дожидаетесь, пока на плеере не появится экран калибровки дисплея. 
8. Производите калибровку дисплея (необходимо нажимать на красный крестик) и отключаете плеер от USB.

