Внимние! Перепрошивка не осуществляется на 64-битных системах (Windows 7 64 bit)

1. Запускаете файл "RK28BatchUpgrade.exe"
2. Выбираете файл прошивки "TB-116_firmware_v1.3.img"
3. Нажимаете кнопку "Переключить"
4. Книга будет переключена в режим "RK28 USB Device" и Windows попросит драйвер для этого устройства.
   Возможно придется установить драйвер вручную, через "Диспетчер устройств"
5. Драйвер находится в папке "Driver"
6. После завершения установки драйвера квадрат с цифрой "1"будет окрашен в зеленый или синий цвет.
7. Запускаете перепрошивку кнопкой "Обновление". В появившемся окне (размер диска) нажимаете "ОК"
8. Дожидаетесь окончания процесса и отключаете книгу.
