!!!Подходит только для плееров с маркировкой "Rev.A" на корпусе!!!

1. Запускаете файл "Update"
2. Выбираете файл прошивки "T-89x_firmware_v.2.7_REV.A.img" 
3. Нажимаете кнопку "Переключить"
4. Плеер будет переключен в режим "Rock USB Device" и Windows попросит драйвер для этого устройства.
5. Драйвер находится в папке "Driver". Выбирайте папку соответствующую процессору и операционной системе компьютера.
6. После завершения установки драйвера квадрат с цифрой "1"будет окрашен в зеленый цвет.
7. Запускаете перепрошивку кнопкой "Обновление".
8. Дожидаетесь окончания процесса и отключаете плеер.
