    
    本版工具与之前版本在使用性上最大不同为，烧录只能在ROM的bootloader或者NOR启动的bootloader状态下进行，
如果需要烧录已有程序的小机，需要先进行擦除操作，然后断电重启运行NOR 中的bootloader进入联机状态，形式上
与816 nand 的烧录方式类似。

对于816 NOR FLASH目前烧录总共有两种方式：

方式1。通过修改boot pin使得小机从芯片内部ROM启动建立联机状态烧录。
方式2。NOR flash中已经有程序存在，这种方式又存在两种情形。
	情况1。Spi 搬运过程对MP4.Bin的checksum没有错误，会运行MP4.bin代码，如果该MP4代码能够运行至usb
	联机状态下，你便可以擦除该flash，擦除之后重启可以再次烧录
	情况2。Spi搬运对MP4.Bin判断出错于是会运行一段类似于芯片ROM中的程序进行联机烧录。

请注意：
	1、如果nor中本来无代码，必须使用方式1烧录。
	2、如果你的MP4代码本身有问题，运行之后进不了usb联机状态，这样的话目前也只能通过方式1进行再次烧录。

请大家尽快使用新版烧录工具，有问题请及时反馈。
