Внимание! В процессе обновления ПО все файлы из памяти плеера будут удалены.

Вариант №1

1) Убедитесь, что плеер заряжен.
2) Скопируйте на карту microSD файл MTUpdate.mt
3) Выключите плеер и вставьте в него карту microSD
4) Включите питание - начнется процесс обновления ПО
5) Дождитесь окончания процесса (появится окно калибровки дисплея)
6) Извлеките карту из плеера.

Вариант №2 (если вариант №1  не работает)

1) Скопируйте на карту microSD файл BOOT_LDR.BIN
2) Вставьте карту в выключенный плеер
3) Запустите программу SoftWareBurning.exe
4) Выберите файл прошивки teXet_T-950HD_v.5.7.bin
5) Включите плеер - На дисплее появится логотип HD Media Play
6) Сразу подключите плеер к USB-порту ПК. Появится запрос на установку драйвера для нового устройства. Драйвер находится в папке driver. 
7) После установки драйвера Обновление начнется автоматически.
8) Дождитесь окончания процесса (100%), извлеките карту из плеера, отключите плеер от ПК и выключите его длительным удержанием кнопки выключения.
9) Включите плеер и дождитесь окончания загрузки ПО.
10) Произведите калибровку дисплея.