1.Обновление прошивки навигатора TN-501.


Для обновления прошивки необходимо: 
-Навигатор TN-501;
-карта памяти MicroSD (мин. Объемом 128МБ);

Внимание! При прошивке производится перезапись операционной системы.

Внимание! Прошивку производить при полном заряде аккумулятора, либо при подключенном адаптере питания Texet TESA5. Сбой питания при прошивке ОС может привести к повреждению устройства.

Внимание! При записи нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.


1.1    Скачайте файл tn501_fw1005.rar  из раздела Поддержка – 
Драйверы (http://www.texet.ru/support/drivers/) с сайта www.texet.ru.
1.2    Разархивируйте файлы на карту памяти в корневой каталог
      Список файлов –
	logopa06.bmp
	cfgpa06.cfg
	yfospa06.img
	YFAPP.wzp
	YFUpdate.exe
1.3    Произведите обновление операционной системы и ПО:
1.3.1. Включить навигатор.
1.3.2. Вставить SD карту.
1.3.3. Убедиться что уровень заряда достаточный либо подключить навигатор к блоку питания 
1.3.4. Нажать Reset 
1.3.5. Дождитесь окончания обновления операционной системы, 
1.3.6. После автоматической перезагрузки устройства, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран, далее автоматически будет  запущено приложение обновления ПО.
1.3.7. При получении сообщения «Application update file is found. Do you want update application?» нажмите «YES».
1.3.8. Дождитесь окончания операции.
1.3.9. При получения уведомления «Success. The system will reboot!», обязательно ИЗВЛЕКИТЕ  карту памяти и только после этого нажмите OK для перезагрузки.
1.3.10. После автоматической перезагрузки, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран,
1.3.11 После загрузки пользовательского интерфейса нажмите Установки ( иконка – отвертка+гаечный ключ)  страница 2 (стрелка вправо) – Путь. 
Выберите путь запуска навигационной программы - 
Нажмите иконку «дискета» чтобы сохранить путь запуска.
