1.Прошивка навигатора TN-606 c поддержкой CF 3.5. Исправлен алгоритм работы GSM модуля, функции reset, менеджера энергопотребления.

Для обновления прошивки необходимо: 
-Навигатор TN-606;
-одна картf памяти MicroSD (мин. Объемом 128МБ);

Внимание! При прошивке производится перезапись операционной системы.

Внимание! При прошивке производится форматирование внутреннего диска ResidentFlash. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ!!!!

Внимание! Прошивку производить при полном заряде аккумулятора, либо при подключенном адаптере питания (Рекомендуется Texet TESA5). Сбой питания при прошивке ОС может привести к повреждению ПО устройства.

Внимание! При записи нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.


1.1    Скаченный файл из раздела Поддержка www.texet.ru - архив с прошивкой.
1.2    Разархивируйте файлы на ПК. Запишите файлы из папки 1010063-2010.10.25 на карту памяти в корневой каталог
1.3    Произведите обновление операционной системы и ПО:
1.3.1. Вставить SD карту.
1.3.2. Включить навигатор.
1.3.3. Убедиться что уровень заряда достаточный либо подключить навигатор к блоку питания 
1.3.5. Дождитесь окончания обновления операционной системы ( синий экран – далее выход в основное меню).
1.3.6. Дождитесь окончания записи  После окончания, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран.
1.3.7. Извлеките карту,
1.3.8. После загрузки пользовательского интерфейса запишите содержимое ранее сохраненное содержимое ResidentFlash, далее (нажмите Установки  – Путь)
установите путь запуска навигационной программы
