Прошивка для исправления ошибки внетренней флеш-памяти ( Все содержимое дисков будет уничтожено!!)
-сохраните активационные файлы нав. программ на карту памяти (используйте утилиту yfgo2CE.bld -записать в корневой каталог карты памяти - не использовать одновременно с прошивкой!!) для входа в ОС и сохранения необходимых файлов)
-запишите файлы на карту microSD
-вставьте в навигатор, нажмите reset